La SmartHome è anche dotata di una stanza per sauna/bagno turco in cui è inserito un quarto nodo sensore (Node 4) con indirizzo rime 4.0. L’utente, premendo 6 volte il bottone sulla Central Unit, può accendere il sensore (così che consenta di scegliere se si vuole fare la sauna o il bagno turco). Dando lo stesso comando sulla Central Unit il sensore viene spento.

Premendo una volta il bottone sul sensore, si imposta il funzionamento come “sauna” e, premendo due volte sul bottone, si imposta il funzionamento come “bagno turco” (richiedono un range di valori corretti di temperatura e umidità diversi) . Il comando viene memorizzato dopo 3 secondi. Una volta selezionato il trattamento, viene mandato un messaggio alla CU. A questo punto, iniziano i processi di monitoraggio della temperatura e umidità su Node 4 che avvengono ogni 5 secondi.

Node 4 prevede un meccanismo di protezione per la sauna:

* Dopo 1 minuto (20 in uno scenario ideale) da quando è stato dato il comando di accensione, la sauna/bagno turco viene spento automaticamente (poiché una durata di questi trattamenti superiore ai 20 minuti è sconsigliata per la salute) e e viene informata la CU.
* Se la temperatura o l’umidità risultano sopra la soglia massima per 3 misurazioni consecutive, la sauna/bagno turco viene spento automaticamente e viene informata la CU.

Il led verde indica quando la sauna/bagno turco è acceso.